锡市环表〔2023〕23号

**锡林郭勒盟生态环境局**

**关于内蒙古爱味客宏源食品有限公司危废间**

**建设项目环境影响报告表的批复**

内蒙古爱味客宏源食品有限公司：

你单位由内蒙古筹信环保科技有限公司编制的《内蒙古爱味客宏源食品有限公司危废间建设项目》环境影响报告表已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

该项目位于内蒙古爱味客宏源食品有限公司现有厂区院内东侧，锅炉房北侧，项目新建一体式2间集装箱式危险废物暂存间，用于贮存内蒙古爱味客宏源食品有限公司厂区运行产生的危险废物，总建筑面积26.87平方米，主要为废矿物油（HW08 废矿物油与含矿物油废物-废物代码900-220-08）和实验室废酸（HW49其他废物-废物代码900-047-49）。项目废矿物油产生量约为4吨/年，危废间最大储存量5吨；废酸产生量约为0.4吨/年，危废间最大储存量1吨。总投资额为17万元，全部为环保投资。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于允许类。经审查符合锡林浩特市总体规划，符合“三线一单”要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

**（一）废气方面**

严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期大气污染源主要为废矿物油在危废品暂存库储存和转运过程中产生的非甲烷总烃，以及废酸贮存过程中产生的少量硫酸雾。应通过加盖密封，存储期内不倒装、不拆封等有效措施，确保运营期大气污染物达标排放。

**（二）废水方面**

严格落实各项水污染防治措施。项目运营期无新增职工，无生活污水产生，危废间运营过程中无废水产生。

**（三）噪声方面**

严格落实噪声防治措施。项目运营期主要噪声为运输车辆产生的噪声，通过加强车辆管理，装卸时熄火作业等措施，确保噪声达标排放。

**（四）固废方面**

加强固体废物处置管理。危险废物暂存应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关要求执行。

**（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。**

**（六）做好各防渗区的防渗工作。**

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

（此页无正文）

锡林郭勒盟生态环境局

2023年9月22日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室 2023年9月22日印发