锡市环表〔2023〕26号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古爱味客宏源食品有限公司冷冻薯条加工扩产项目环境影响报告表的批复

内蒙古爱味客宏源食品有限公司：

你单位报送的由内蒙古筹信环保科技有限公司编制的《内蒙古爱味客宏源食品有限公司冷冻薯条加工扩产项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

该项目位于锡林浩特市额尔敦办事处南二环北侧农产品加工园区内蒙古爱味客宏源食品有限公司院内，厂区现有总占地70217平方米，本项目新增占地446平方米，合计总占地70663平方米，现有建筑面积36764.89平方米，新增建筑面积16317.31平方米，总建筑面积53082.2平方米。项目建设内容包括对综合生产车间西北角进行扩建，并在现有生产线旁闲置区域扩建1条15万吨/年冷冻薯条生产线、新建立体库及外包材间、燃气锅炉房、库房、污水处理站房、北门管理室、地泵管理用房及其他配套工程；同时对污水处理站进行改扩建。项目达产后，全厂冷冻薯条产能增加至20万吨/年。项目总投资100000万元，其中环保投资3000万元，占比3%。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于允许类。经审查符合锡林浩特市总体规划，符合“三线一单”要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

**（一）废气方面**

严格落实各项大气污染防治措施。针对施工期产生的各类大气污染物，应当通过加强施工现场环境污染管理，现场设备材料应堆放合理整齐，做到工完、料完、场地清，坚持文明施工、环保施工，确保施工现场大气污染物达标排放。项目运营期大气污染物主要为燃气锅炉烟气、污水处理站恶臭气体以及油炸工序产生的油烟废气，针对燃气锅炉产生的燃烧废气，经处理后由29米高排气筒达标排放；针对污水处理站及污泥处理间产生的恶臭气体，通过负压收集进入水洗塔和生物除臭塔进行处理，通过15米高排气筒达标排放；针对油炸工序产生的油烟废气，通过集气罩收集后，经现有工业废气处理净化设备处理后，由排气筒达标排放。

**（二）废水方面**

严格落实各项水污染防治措施。施工期产生的设备冲洗废水，通过隔油沉淀池进行处理后，回用于施工场地洒水抑尘，不可外排。运营期水污染物主要为原料清洗生产废水、车间地面清洗废水、软水制备废水、锅炉蒸汽冷凝水及生活污水。生活污水经化粪池处理达标后，纳入市政污水管网进一步处理；针对原料清洗生产废水、车间地面清洗废水、软水制备废水、锅炉蒸汽冷凝水，经厂区污水处理站处理达标后，纳入市政污水管网，通过锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理，确保污染物达标排放。

**（三）噪声方面**

严格落实噪声防治措施。通过选用低噪声设备，做好减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施，同时加强厂区绿化，特别在高噪设备与厂界间合理设置绿化带，利用树木吸声、消声作用，减小噪声对敏感点的影响，进而确保项目噪声达标排放。

**（四）固废方面**

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。针对项目在设备检修过程中产生废矿物油，应暂时收集至危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危险废物暂存应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》等有关要求执行。

**（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。**

**（六）做好各防渗区的防渗工作。**

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2023年11月15日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室 2023年11月15日印发