锡市环表〔2022〕第43号

**关于内蒙古瑞泰汽车销售服务有限公司**

**（东风本田4S店、长安福特4S店）危废间**

**项目环境影响报告表的批复**

内蒙古瑞泰汽车销售服务有限公司：

你单位报送的由内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司编制的《内蒙古瑞泰汽车销售服务有限公司（东风本田4S店、长安福特4S店）危废间项目》报告表已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市火车站南东风本田4S店。该项目将东风本田4S店内原有库房改建为危废暂存库，总面积为7㎡，用于收集和暂存车辆设备维修等过程中产生的危险废物，废暂存间内分为2个区域存放，东侧为废矿物油（废润滑油）和其他含油包装区，西侧为废滤芯区和废电瓶区。总投资3万元，其中环保投资3万元。占总投资金额的100%。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于允许类。经审查符合锡林浩特市总体规划，符合“三线一单”要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）施工期大气污染物主要为施工废气、施工过程中产生的粉尘、扬尘以及砂石料运输扬尘，灰土拌和、混凝土拌和会产生扬尘和粉尘。通过采取在施工场地洒水抑尘，半封闭施工方式、洒水等措施，将粉尘影响降低到较小程度。运营期废气为废矿物油暂存过程中挥发的少量油气（非甲烷总烃）。通过采取在库房上方增加排风扇、排风扇直径不低于20cm，库房大门设置观察窗口、加强库内与库外的通风等措施，确保大气污染物达标排放。

（二）施工期固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。针对生活垃圾，通过在店内垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一处理；针对建筑垃圾，应定时外运到有关部门指定的建筑垃圾倾倒场，防止露天长期堆放。运营期固废为废矿物油、其他含油包装、废滤芯和废电瓶（铅蓄电池）。针对废矿物油、废滤芯和废电瓶（铅蓄电池）、其他含油包装（包括废油桶及装卸车过程中如有明显滴漏废液，会产生少量的含废液抹布、手套）、废滤芯，通过采用专用设施集中收集后，暂时贮存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

（三）通过尽量选用低噪声的设备和工艺、加强设备维护检修保养、距离衰减等措施使项目厂界噪声满足噪声排放标准后达标排放。

（四）按照环评要求，做好各防渗区防渗工作。

（五）增加环保投入，提高周边绿化率。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局

2022年11月17日

抄送：锡林郭勒盟生态环境局、锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队